ampliar / Materiales de cableado

Barra ómnibus, Horquilla, 4-polos, 9 Módulo, 80 A ((L1, L2, L3, N, S) x 2)

Barras ómnibus para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 16 mm², Horquilla
Versión de la conexión: Horquilla
Anchura en módulos: 9
Disposición de fases: (L1, L2, L3, N, S) x 2
Sección cruzada de la barra: 16 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Longitud: 158 mm
Tensión asignada de CA (fija): 500 V
Intensidad asignada de CA (típica): 80 A
Interruptores auxiliares utilizables
Conector neutro (N) existente
Constante dieléctrica: 4

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EV-S G 4+S.9.16
Número de referencia: 09920316
marca o tipo elegidos: ___________/___________