erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene, Gabel, 4-polig, 14 TE, 80 A ((L1, L2, L3, N, S) x 3)

FI- und LS-Sammelschienen Eurovario-System, 500 V, 16 mm², Gabel
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 14
Phasenanordnung: (L1, L2, L3, N, S) x 3
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 248 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A
Hilfsschalter verwendbar
N-Leiter vorhanden
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G 4+S.14.16
Bestellnummer: 09920317
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________