ampliar / Herramientas de montaje

Contrapeso como accesorio para el interruptor de flotador

Contrapeso para dispositivos de las series de Doepke Champ.

Tipo de carcasa: cerrada
Tipo de montaje : otros
Grado de protección: IP67
Dimensiones: L 57 mm
Diámetro exterior: 50 mm
Diámetro interior: 8 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: GGW
Número de referencia: 09921010
marca o tipo elegidos: ___________/___________