erweitern / Klemmen und Kappen

Plombierkappe für HS 2

mechanische Verriegelung für Geräte der Doepke-Baureihe(n) HS 2.

Montageart: Geräteanbau
Abmessungen: B 35 mm (2 TE) × H 22,3 mm × T 19 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: HS P-20/25
Bestellnummer: 09980498
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________