ampliar / Bloqueos contra reconexiones

Bloqueo de conmutación para interruptores principales modulares RH

Bloqueo contra reconexiones para aplicar la medida "Bloquear contra una reconexión" durante los trabajos de mantenimiento y reparación; adecuado para los interruptores diferenciales RH, precintables o cerrables mediante un candado convencional

Dimensiones: An 24 mm × Al 17 mm × Pr 8 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RH-SPE
Número de referencia: 09981115
marca o tipo elegidos: ___________/___________